
activate outputs sms command list:

iooh0   //Do0 on, Do0 is transistor output
iool0   //Do0 off
ioop0   //Do0 output pulse 1 second


iooh1   //relay on, K1A and K1B are relay contact
iool1   //relay off,
ioop1   //relay output pulse 1 second


