下面的示例演示如何设置用户定义的类型代码。 

1.询问制造商。通常，热敏电阻制造商会发布数据
   用于其热等光素产品的斯坦哈特系数。

例如，有一个热敏电阻，部件号。是YSI“H”10000 
下面是斯坦哈特系数的表格。
而不是按照步骤 1 操作。

系数				浮点格式			十六进制格式
	A:          1.02949264911967E-03        3A86F00B
    B:          2.39078592663805E-04        397AB12C
    C:          1.56816365983255E-07        3428615B
	
2. 使用三个已知数据集求解系数：
   （R1、T1）、（R2、T2）和（R3、T3）。

2.1 三个已知数据集可以通过参考
       已发布的热敏电阻与温度数据表。
   2.2 如果没有公布的数据表，则通过测量获得。
       建议
       -40°C ≦ T1、T2、T3 ≦ 150°C 和 |T2 - T1|≦ 50°C， |T3 - T2|≦ 50°C
       以获得准确的结果。 
	  
例如，以下数据可以通过公布的表格或测量获得。
，然后按照第 2 步操作。

	   电阻（奥姆）     	  温度（摄氏度）   
	   R1: 29490			T1: 0               
	   R2: 3893			T2: 50              
	   R3: 816.8			T3: 100  
	   
注意：如果电阻大于180K欧姆，
然后，它被视为在范围内。