下面的示例演示如何設置使用者定義的類型代碼。 

1.詢問製造商。 通常，熱敏電阻製造商會發佈數據
   用於其熱等光素產品的斯坦哈特係數。

例如，有一個熱敏電阻，部件號。 是YSI“H”10000 
下面是斯坦哈特係數的表格。
而不是按照步驟 1 操作。

係數         	浮點格式        	十六進位格式
    A:          1.02949264911967E-03        3A86F00B
    B:          2.39078592663805E-04        397AB12C
    C:          1.56816365983255E-07        3428615B
	
2. 使用三個已知數據集求解係數：
   （R1、T1）、（R2、T2）和（R3、T3）。

2.1 三個已知數據集可以通過參考
       已發佈的熱敏電阻與溫度數據表。
   2.2 如果沒有公佈的數據表，則通過測量獲得。
       建議
       -40°C ≦ T1、T2、T3 ≦ 150°C 和 |T2 - T1|≦ 50°C， |T3 - T2|≦ 50°C
       以獲得準確的結果。 
	  
例如，以下數據可以通過公佈的表格或測量獲得。
，然後按照第 2 步操作。

	   電阻（歐姆）    	  溫度（攝氏度）  
	   R1: 29490			T1: 0               
	   R2: 3893			T2: 50              
	   R3: 816.8			T3: 100  
	   
注意：如果電阻大於180K歐姆，
然後，它被視為在範圍內。