Firmware = B1.4
Config Firmware = B1.4
FromIO = 8
MODULE_CONFIG= 250140060021F = NN[01h],TT[40h],CC[06h]Baud rate 9600| Format N81,FF[00h]Checksum Disabled
DO_SAFE_VALUE= 40003EF = NONE
SET_DO_SAFE_VALUE= 7E5S21F = NONE
DO_POWER_ON_VALUE= 40003EF = NONE
SET_DO_POWER_ON_VALUE= 7E5P21F = NONE
SET_WDT_STATUS_TIMER= 7E30FF21F = NONE
CLEAR_WDT_FLAG= 7E121F = NONE
RESPONSE_DELAY_TIME= 7ERD0021W = NONE

FromFile = 8
MODULE_CONFIG= 250140060021F = NN[01h],TT[40h],CC[06h]Baud rate 9600| Format N81,FF[00h]Checksum Disabled
DO_SAFE_VALUE= 40003EF = 00h
SET_DO_SAFE_VALUE= 7E5S21F = NONE
DO_POWER_ON_VALUE= 400F3EF = 0Fh
SET_DO_POWER_ON_VALUE= 7E5P21F = NONE
SET_WDT_STATUS_TIMER= 7E30FF21F = WDT Disabled, Timer 25sec
CLEAR_WDT_FLAG= 7E121F = NONE
RESPONSE_DELAY_TIME= 7ERD0021W = NONE
